沥青摊铺机主要技术参数表
	所属部分
	项目
	技术参数要求

	动力系统
	1.1发动机类型
	水冷，六缸或以上，柴油发动机,配有单独的散热器，发动机额定功率≥150kW。

	
	1.2整机摊铺能力
	≥800t/h

	
	1.3排放标准要求
	符合国四排放标准且无需加尿素。

	
	1.4燃油箱容积
	≥350L

	
	1.5风扇驱动方式
	ECU智能控制转速

	行驶系统
	2.1结构形式
	左右履带液压无级变速独立驱动，无级变速

	
	2.2最大行驶速度
	≥3km/h，无级变化

	
	2.3最大摊铺速度
	≥19m/min，无级变化

	
	2.4履带接地尺寸
	长度≥3200mm，宽度≥320mm

	
	2.5履带辊轮润滑方式
	自润滑

	
	2.6转向方式
	电控

	料斗
	3.1容量
	≥15t

	
	3.2接料高度
	≤580mm

	
	3.3张开宽度
	≥3200mm

	
	3.4至推辊长度
	≥2600mm

	
	3.5推辊连接方式
	铰接

	输料系统
	4.1输料器数量
	≥2个

	
	4.2输料器速度
	≥19m/min

	
	4.3驱动方式
	左右刮板输料器为独立液压驱动，标配反转模式

	分料系统
	5.1驱动方式
	左右螺旋布料器液压独立驱动，既可以通过非接触式传感器自动控制，也可以手动控制

	
	5.2搅龙直径
	≥380mm，

	
	5.3料位控制方式
	自动控制

	
	5.4传感器形式
	非接触式

	
	5.5高度调节方式
	自动

	
	5.6螺旋高度调节范围
	≥220mm

	
	5.7挡料板调节方式
	整体液压调节

	熨平板装置
	6.1主板功能及尺寸
	具备液压伸缩功能，收缩后最小宽度≤3000mm，张开最大宽度≥6000mm

	
	6.2主板可拼装，拼装后总宽度
	≥9000mm

	
	6.3振动器频率及要求
	0～50Hz，无级调节

	
	6.4加热方式及功能
	电加热，具备边摊铺边加热功能

	
	6.5电控路拱度调节范围
	-1%至+3%

	
	6.6振捣转速
	0～1500rpm

	
	6.7振捣调速形式
	电控比例调节

	电气系统
	7.1发电机功率
	≥30KW

	
	7.2照明灯数量
	≥4个

	
	7.3移动工作灯数量
	≥1个

	
	7.4故障诊断自我保护
	有

	控制台
	8.1功能要求
	配备左右移动控制台，配备双驾驶座椅

	驾驶棚
	9.1功能要求
	装备机械式折叠遮阳棚且排气尾管可与遮阳棚一起折叠，可电动升降，可伸缩加宽

	找平系统
	10.1传感器功能要求
	电液式，包括两个自动找平传感器和全部工作附件

	其他
	11.1清洗方式
	带清洗系统

	
	11.2润滑系统
	中央集中自动润滑


