沥青摊铺机主要技术参数表

所属部分	项目	技术参数要求
动力系统	1.1发动机类型	水冷，六缸或以上，柴油发动机,配有单独的散热器，发动机额定功率≥150kW。
1.2整机摊铺能力	≥800t/h
1.3排放标准要求	符合国四排放标准且无需加尿素。
1.4燃油箱容积	≥350L
1.5风扇驱动方式	ECU智能控制转速
行驶系统	2.1结构形式	左右履带液压无级变速独立驱动，无级变速
2.2最大行驶速度	≥3km/h，无级变化
2.3最大摊铺速度	≥19m/min，无级变化
2.4履带接地尺寸	长度≥3200mm，宽度≥320mm
2.5履带辊轮润滑方式	自润滑
2.6转向方式	电控
料斗	3.1容量	≥15t
3.2接料高度	≤580mm
3.3张开宽度	≥3200mm
3.4至推辊长度	≥2600mm
3.5推辊连接方式	铰接
输料系统	4.1输料器数量	≥2个
4.2输料器速度	≥19m/min
4.3驱动方式	左右刮板输料器为独立液压驱动，标配反转模式

分料系统	5.1驱动方式	左右螺旋布料器液压独立驱动，既可以通过非接触式传感器自动控制，也可以手动控制
5.2搅龙直径	≥380mm，
5.3料位控制方式	自动控制
5.4传感器形式	非接触式
5.5高度调节方式	自动
5.6螺旋高度调节范围	≥220mm
5.7挡料板调节方式	整体液压调节

熨平板装置	6.1主板功能及尺寸	具备液压伸缩功能，收缩后最小宽度≤3000mm，张开最大宽度≥6000mm
6.2主板可拼装，拼装后总宽度	≥9000mm
6.3振动器频率及要求	0～50Hz，无级调节
6.4加热方式及功能	电加热，具备边摊铺边加热功能
6.5电控路拱度调节范围	-1%至+3%
6.6振捣转速	0～1500rpm
6.7振捣调速形式	电控比例调节

电气系统	7.1发电机功率	≥30KW
7.2照明灯数量	≥4个
7.3移动工作灯数量	≥1个
7.4故障诊断自我保护	有
控制台	8.1功能要求	配备左右移动控制台，配备双驾驶座椅

驾驶棚	9.1功能要求	装备机械式折叠遮阳棚且排气尾管可与遮阳棚一起折叠，可电动升降，可伸缩加宽
找平系统	10.1传感器功能要求	电液式，包括两个自动找平传感器和全部工作附件
其他	11.1清洗方式	带清洗系统
11.2润滑系统	中央集中自动润滑